1. 測試內容：

測試如果Meter Entry有Multiple Bands是否能成功加入Meter Table。

1. 測試環境架構：



1. 測試環境組態：

* SDN controller: ONOS 1.15.0
* Switch: DGS-3630
* Hosts:
  + ubuntu 16.04.5 LTS
  + dlinktest1(實體機)
    - IP: 192.168.202.1
    - MAC: d0:94:66:5d:5e:08/64
    - Port: 1
  + dlinktest2(實體機)
    - IP: 192.168.202.2
    - MAC: d0:94:66:5c:45:20/64
    - Port: 2
* Apps:




1. 使用之JSON文件：
   * Meter Rule: (附檔：multipleBand.json)

|  |
| --- |
| {  "deviceId": "of:000078321bdf4000",  "id": 1,  "unit": "KB\_PER\_SEC",  "burst": true,  "bands": [  {  "type": "DROP",  "rate": "1024",  "burstSize": "1024"  },  {  "type": "DROP",  "rate": "10240",  "burstSize": "10240"  }  ]  } |

1. 測試步驟：
2. ONOS GUI:

* Meter View

Meter Entry as id=0x1 showed the state is “PENDING\_ADD”:



1. Switch CLI:

|  |
| --- |
| Switch# show openflow meter-config |



1. 測試結果：

Meter Entry有Multiple Bands無法成功加入Meter Table。